
**1 适用范围**

OF辅助触头适用于交流50Hz，约定发热电流至4A，额定电压至230V或直流额定电压至110V的线路中，其与CQB5a断路器拼装，作远距离断路器通断的信号指示之用。

符合标准：GB 14048.5、IEC 60947-5-1。

**2 主要参数及技术性能**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术参数项目 参数值 | | |
| AC-15 | **额定工作电压** | **AC230V** |
| **额定工作电流** | **16A** |
| DC-13 | **额定工作电压** | **DC110V** |
| **额定工作电流** | **1A** |
| 机械寿命 | | **机械寿命不低于10000次** |

**3 正常工作条件和安装条件**

3.1 环境温度：-40℃~40℃

3.2 相对湿度: ≤90%/25℃，≤50%/40℃

3.3 安装地点海拔高度不超过2000m

接线图

**4 外形及安装尺寸**

